**Err1:**

il letto termico supera il limite massimo di temperatura.

Verificare se l'interfaccia termica è in corto.

**Err2:**

la testina di stampa supera il limite massimo di temperatura

Verificare se l'interfaccia termica è in corto.

**Err3:**

il letto caldo supera il limite minimo di temperatura.

Verificare se l'interfaccia termica è disconnessa.

**Err4:**

la testina di stampa supera il limite di temperatura minima.

Verificare se l'interfaccia termica è disconnessa.

**Err5:**

il riscaldamento dell'ugello non riesce, se l'ugello non raggiunge la differenza di temperatura impostata entro il tempo impostato, viene segnalato un errore.

controllare le impostazioni del file di configurazione o verificare che l'alimentazione sia sufficiente.

**Err6:**

il letto di riscaldamento non riesce a riscaldarsi. Se il letto di riscaldamento raggiunge la differenza di temperatura impostata entro il tempo impostato, viene segnalato un errore.

controllare le impostazioni del file di configurazione o verificare che l'alimentazione sia sufficiente.

**Err7:**

fuga termica; quando la temperatura sale alla temperatura target, la temperatura corrente è inferiore alla temperatura target e supera la temperatura impostata entro il tempo impostato, viene segnalato un errore.

verificare se la sensibilità termica è normale o se il valore PID è appropriato.